
招标信息公告
昆山统一企业食品有限公司针对2026-2029年度烘焙隧道炉租赁服务项目 招标，公开征集符合如下要求的服务商伙伴：
1、项目概述：
合同时间：2026年10月1日至2029年9月30日（以实际签订时间为准，期限3年）
项目地点：昆山统一烘焙生产部
项目范围：2026~2029年度烘焙隧道炉租赁使用及维护保养
项目要求：适用于饼干、月饼、起酥类甜面包、戚风蛋糕胚的隧道式烘烤
	资质要求
	证明材料

	1、有效烘烤区22米±0.5米，烤盘尺寸长600mm×宽400mm×高25mm，四盘横进，运行速度：15min-110min/炉；带隧道炉的链板清洁装置（带接渣盒）
	投标前提供设计图纸

	2、各温区之间的温度设定值一致（100-300之间），三段控制，每段温度偏差值在±1℃范围内（含冷点测试），烘烤着色不良率＜1%（月饼、面包类）
	

	3、隧道炉带余热回收与优质保温，常规工况（满载，180-220℃）天然气＜40m³/H，整机耗电量≤25KW
	

	4、前段配备自动入炉系统，后段出炉输送系统，输送节拍＞15盘/min（烤盘尺寸400mm×600mm×25mm)，前段接入既有成型线，后段接入既有冷却塔，节拍匹配
	

	5、技术要求：
a）蒸汽机构，隧道炉一段烘烤区配备自动蒸汽加湿系统（可根据产品设计调整加湿时间、加湿量）。
b）加热形式：直接热辐射+辅助循环热风；三段式设计：分为三个独立的温区，同时每个温区底部与面部均有独立的火管分布，并具有独立控温系统。循环热风系统，风轮从炉内顶部吸风，热气进入吹风管从炉内再吹出，增强炉内对流，保证产品均匀受热提升着色及面包组织稳定,管道为不锈钢304材质避免锈蚀。
c）燃烧系统：零压单控不熄火。
d）开、关机强制进行炉膛吹扫排净，以保证炉膛内部洁净无气体残留，同步设备室内排风提前启动，将浊气排出至室外，设备系统自检系统无报警。炉膛内具备空气恒压系统，保持整个燃烧过程中空气的压力的恒定，让燃烧过程更稳定和均匀。
e）备系统采PLC控制；彩色触摸屏（≥10英寸）：监控设定温度、实际温度，输出百分比、监控电机异常、温度异常、燃烧机异常、燃气系统监控、设备报警故障(故障信息及解决方案）、控制界面中可保存多组烘烤参数，以便随时变更选择；功能均可通过程序锁定（具备3级密码），避免人员误操作。
f）配备自动加油装置，通过PLC系统自动为链条注油，并保证油滴在每一个滚子上,保持链条润滑，对链条起保护作用，具备可调整装置。
g）隧道炉燃烧火管采用镶丝/镶片式，火管设计需采耐高温材质（附材质说明）。
	

	6、设备无工安、食安风险，设备外表皮必须使用304不锈钢、品正上方无油脂、金属锈渍等落产品造成污染风险；设计无卫生死角，食品接触面均为食品级材质，设备外层蒙皮温度＜40℃，进、出炉口温度均小于70℃，避免烫伤。
	到货后提供材料证明文件

	7、设备到厂安装、调试，开炉时辅以动物油脂擦拭链板，避免后续生锈，变形满足生产工艺要求后方视安装完毕，满足设备操作、故障处理、维护保养和作业安全的现场或线上培训
	

	8、设备包装方式乙方自行确定，确保设备运输安全，费用由乙方负责。包装物不回收，由甲方自行处理，若单体涉及重量＞1.5T，乙方负责找专业车辆卸车，甲方提供指定位置，安装时由乙方自行搬运。
	


保证金缴纳：投标保证金5万元，具体以招标说明书为准。
2、服务商资质要求：
A、有效的营业执照，具备烤炉隧道炉生产资质、技术服务等营业范围；
B、必须在买购、CNPP品牌网，烘焙隧道炉十大排行榜内（如新麦、奥利焙、赛思达、浩胜、MIWE、三幸机械、WSK、三麦机械、焙欧、复雅）；
C、注册资本：≥500万人民币，且可以开具增值税发票；
D、公司成立时间在10年以上（含），且具备烤炉生产资质、技术服务营业范围10年以上（含）； 
3、报名方式：
有意向之服务商，可至统一企业慧采平台首页（https://huicai.pec.com.cn）进行报名，网址建议使用谷歌浏览器，报名表要求的报名材料请务必在慧采系统全部上传，具体报名操作详见操作手册。
A、联系人：管女士
B、电话：021-22158357 / 021-22158353（在线时间：工作日 8:00-17:00）
C、邮箱：guanming@pec.com.cn
D、报名时间：2026年7月16日08时至2026年7月22日17时止；
4、报名须知：
A、资质初审合格后，将统一安排参加招投标工作。
[bookmark: _GoBack]B、若投标公司所提供资料有作假情况，一律列入统一集团不合作客户中。
C、响应高效、绿色办公理念，可以配合我司推行E签宝电子合同签订工作。
5、反腐直通车：
A、为拓宽服务商沟通、监督的渠道，及时制止、查处违纪违法行为，本公司审计管理部特设置反贪腐直通车，欢迎监督，如实举报。
B、审计管理部投诉（反贪腐直通车）：邮箱（fanfu@pec.com.cn）、电话 （18221429653）。




服务商 报名表 
                         引进项目： 昆山统一2026-2029年度隧道炉租赁服务项目  
	一、服务商信息（服务商填写）：

	公司信息
	*公司名称
	

	
	*成立时间
	

	
	资质等级（视需）
	

	联络信息
	*法定代表人
	

	
	*联络人/受托人
	

	
	*手机
	

	
	*联络邮箱
	

	
	*注册地址
	

	
	*办公地址
	

	二、报名材料：

	1、营业执照复印件

	2、开户许可证复印件（如三证合一，则另行提供收款账户信息）

	3、资质证书/证明文件复印件（视需）

	4、法定代表人身份证复印件

	5、授权委托书（如联络人为法定代表人，则不需提供，如法定代表人与联络人非同一人则需提供）

	6、受托人身份证复印件（如联络人为法定代表人，则不需提供，如法定代表人与联络人非同一人则需提供）

	7、 受托人劳动合同复印件（如联络人为法定代表人，则不需提供，如法定代表人与联络人非同一人则需提供）

	8、 受托人社保记录/如无社保记录需提供6个月以上的薪资发放记录

	9、办公地点产权证明资料（注册地址与办公地址若不一致，需提供办公地址产权证明资料（房产证或租赁合同等））

	服务商盖章
	
















备注：以上信息带 * 项目为必填项。




授权委托书
授权公司：
法定代表人：                 身份证号码：
单位地址：
法定代表人手机号码：
受托人：                     身份证号码：
受托人手机号码：             单位及职务：
住址：                       邮箱：
授权事项：
授权受托人代为参加 昆山统一2026-2029年度隧道炉租赁服务项目 投标活动。
授权范围：
受托人以授权公司的名义参加授权范围内的投标活动，受托人在该项目中的全部投标活动，包括项目报价、投标、议价（竞价）、合同商谈、签署，均代表授权公司的行为，并予以承认。
授权期间：
自本授权书签署之日起至上述《授权事项》中列明的  昆山   统一企业食品有限公司招标活动结束时止，如中标至与招标人签订项目合同执行完毕为止。


授权公司（盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
签署日期：      年   月   日
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